vitaLED Technologies Co., Ltd.

No. 241, Sec 3, Yong Da Rd., Yong Kang City, Tainan Taiwan

TEL: +886-6-2328 666 FAX: +886-6-2328 358 www.vitaLED.com.tw

●LED多功能警示燈(手持/吊掛兩用型)

白光LED

紅光LED

產品特色：
本產品用途廣泛， 適合各種場所， 例如：登山露營、施工工地、軍警作業現場、汽機車、貨櫃卡車、腳踏車、電動車、老人嬰兒推車… 等警示訊號作用， 夜間更可當作手持照明燈具使用。
白光高功率LED具備4段亮閃功能；紅光LED具備6段亮閃功能， 且白光與紅光LED可同時點亮操作。
本產品為CPU控制接腳， 1 pin控制1顆LED ，以掃瞄方式運作，夜間能見度約500-700公尺，紅色警示燈更可連續工作長達138小時。

型號：VT-0324R
名稱：LED多功能警示燈
尺寸：(1) 340 x 69mm (含掛勾收起)
(2) 383x115mm (含掛勾展開)
LED：(1) 警示用: 5mm 紅光 x 24pcs
(2) 照明用: 3W 白光 x 1pcs
電壓：DC 4.5V (AA 電池x 3pcs)
產地： 台灣
掛勾：直向/橫向各1pcs，可摺、可旋轉

LED功能說明：
１. 紅色LED
(A) 第1段雙排慢閃, 電流26~116mA
(B) 第2段雙排快閃, 電流26~130mA
(C) 第3段雙排全亮, 電流 136mA
(D) 第4段上下跑馬, 電流 20mA
(E) 第5段上下接龍, 電流26~126mA
(F) 第6段左右追逐, 電流 20mA
(G) 五段設定自動閃爍, 電流26-136mA
2. 白光LED3W
(A) 第1段100%亮, 電流700mA
(B) 第2段 50%亮, 電流386mA
(C) 第3段 20%亮, 電流132mA
(D) 第4段100%閃爍, 電流700mA